**OPIS PREDMETA NABAVE**

**TROŠKOVNIK**

**UREĐAJ ZA KORIŠTENJE DONOPA SUSTAVA ZA PLITKU SEDACIJU ZA POTREBE**

**RAĐAONICE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **Opis** | **Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)** | **KOM** | **CIJENA** |
| **1**. | **Pokretni sustav za odzračivanje, eliminiranje ispuštenog plina u vanjski prostor** |  | 1 |  |
| 1.1. | Jedinica za odzračivanje, unutar koje se nalazi turbina koja se aktivira senzorom diferencijalnog tlaka |  |
| 1.2. | LCD ekran sa kontrolom parametara udisaja i izdisaja |  |
| 1.3. | TIMER za kontrolu vremena doziranja |  |
| 1.4. | Maksimalni protok: 400 L/min |  |
| 1.5. | Ø Promjer cijevi za odvod analgetika: 22 mm |  |
| **2.** | **Kolica za premještanje jedinice za odzračivanje i dvaju boca s medicinskim plinom** |  | 1 |  |
| 2.1. | Ormarić za potrošne dijelove uređaja, za cijevi, maske i ventile |  |
| 2.2. | Dimenzije (Š x V x D) u mm: 630 x 950 x 650  |  |
| 2.3. | Težina: 40 kg |  |
| **3.** | **„ON Demand“ VENTIL EASE II ZA doziranje plinske smjese DONOPA** |  | 1 |  |
| **4.** | **Jednokratna maska za primjenu DONOPE, vel. 4** |  | 10 |  |
| **5.** | **Jednokratni bakteriološki filter za primjenu DONOPE**  |  | 10 |  |
| **6.** | **Plinska smjesa za blagu analgeziju i sedaciju DONOPA** |  | 3 |  |
| 5.1. | Volumen 10 litara |  |
| 5.2 | Tlak punjenja 135 bara |  |
| 5.3. | Integrirani regulator sa manometrom za prikaz stanja napunjenosti |  |
| 5.4. | Priključak za brzo spajanje na uređaj po AFNOR standardu |  |
| **UKUPNO BEZ PDV-a:** |  |
| **PDV** |  |
| **UKUPNO S PDV-om**  |  |

* **Ili jednakovrijedno**
* **Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. Specikaciji - unijeti točku troškovnika) - Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje zatražena karakteristika, a da naručitelj može prepoznati da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Katalozi i/ili prospekti osim na hrvatskom mogu biti i na engelskom jeziku, ostali jezici moraju biti prevedeni s ovjerenim prijevodom od sudskog tumača na hrvatski jezik.**
* **Potvrda tehničkog opisa (u slučaju NE) - u nastavku ovog obrasca navesti točno odstupanje s vlastitim objašnjenjem jednakovrijednosti**
* **cijena fco OB Gospić**
* **rok isporuke: do 30 dana po potpisu ugovora.**
* **jamstvo: minimum 12 mjeseci po potpisivanju zapisnika o primopredaji**
* **osiguran servis u jamstvenom i vanjamstvenom roku**
* **montaža i edukacija uključeni u cijenu**
* **obavezna tehnička podrška za vrijeme i nakon isteka garantnog roka od strane proizvođača, odnosno od strane proizvođača ovlaštenih i osposobljenih djelatnika**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ovjera ponuditelja (potpis i pečat)